# Descriptivo

Se trata de un sistema que controla la acción de 3 ventiladores.

Tiene dos alimentaciones, primaria y secundaria y un master que controla el encendido total del sistema.

En funcionamiento normal debe de encender un ventilador.

Cuando se miden más de 26 grados se deben encender dos ventiladores.

Cuando se miden más de 28 grados, todos los ventiladores se deben de encender.